Odstraňování závad podle kódů DTC: P0443 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0443

DTC P0443: | Španá funkce obvodu ventilu odsávání nádobky EVAP

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze N), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0443?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu odsávání nádobky EVAP a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování a nechte motor vychladnout pod 60°C.

6. | Od ventilu odsávání nádobky EVAP (B) v motorovém prostoru odpojte podtlakovou hadici (A) a připojte ji k podtlakovému čerpadlu / tlakoměru.

7. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh. Je naměřen podtlak? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 14.

8. | Vypněte zapalování.

9. | Odpojte 2P konektor ventilu odsávání nádobky EVAP.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 2P konektoru ventilu odsávání nádobky EVAP a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 11. NE - Přejděte na 23.

11. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

12. | Odpojte konektor B (44P) modulu ECM.

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 2P konektoru ventilu odsávání nádobky EVAP a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat vedení mezi ventilem odsávání nádobky EVAP a ECM (B3) a přejděte na 24. NE - Přejděte na 30.

14. | Vypněte zapalování.

15. | Odpojte 2P konektor ventilu odsávání nádobky EVAP.

16. | Zapněte zapalování do polohy II.

17.

Změřte napětí mezi vývodem č. 1 2P konektoru ventilu odsávání nádobky EVAP a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Přejděte na 18.

NE - Opravte přerušený vodič mezi ventilem odsávání nádobky EVAP a pojistkou č. 3 ALTERNATOR (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou, potom přejděte na 24.

18. | Vypněte zapalování.

19. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

20. | Odpojte konektor B (44P) modulu ECM.

21. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem B3 konektoru ECM a vývodem č. 2 2P konektoru odsávacího ventilu nádobky EVAP. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 22. NE - Opravte přerušené vedení mezi ventilem odsávání nádobky EVAP a ECM (B3) a přejděte na 24.

22. | Změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru ventilu odsávání nádobky EVAP . Je naměřeno cca 33 W při pokojové teplotě? ANO - Přejděte na 30. NE - Přejděte na 23.

23. | Vyměňte ventil odsávání nádobky EVAP.

24. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

25. | Zapněte zapalování do polohy II.

26. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

27. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

28.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0443, zkontrolujte, zda nejsou špatné spoje nebo uvolněné konektory u ventilu odsávání nádobky EVAP a modulu ECM a poté přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 29.

29.

Na HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0443 v menu DTC.

Je na displeji zobrazeno PASSED?

ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n

NE - Pokud se na obrazovce objeví FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu odsávání nádobky EVAP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud obrazovka zobrazuje EXECUTING, nechte motor běžet ve volnoběhu až do zobrazení výsledku. Pokud se na displeji objeví OUT OF CONDITION (nevyhovující), přejděte na 27 a znovu proveďte kontrolu.

30. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

31.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0443, zkontrolujte, zda nejsou špatné spoje nebo uvolněné konektory u ventilu odsávání nádobky EVAP a modulu ECM a poté přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n