## Test dálkového ovládání rádia

1. | Odmontujte sestavu airbagu řidiče.

2. | Odpojte 20P konektor (A) od relé cívky (B).

3.

Dle tabulky změřte odpor mezi vývody č. 9 a č. 10 v každé poloze spínače podle tabulky.

Poloha | Odpor
--- | ---
VYPNUTO | cca 10 kW
REŽIM | cca 6,0 kW
CH (+) | cca 2,0 kW
CH (-) | cca 840 W
5(ZVYŠOVÁNÍ HLASITOSTI) | cca 370 W
6(SNIŽOVÁNÍ HLASITOSTI) | cca 100 W

4. | Pokud odpor neodpovídá specifikaci, vyměňte spínač dálkového ovládání audiosystému.

5. | Dle tabulky pomocí diodové zkoušky zkontrolujte vývody v každé poloze spínače.

6. | Pokud je diodová zkouška špatná, vyměňte spínač.