## Odstraňování závad podle kódů DTC: 52-8x, 52-9x, 52-Ax

DTC 52-8x (52-80 až 52-89, 52-8A až 52-8F), 52-9x (52-90 až 52-99, 52-9A až 52-9F), 52-Ax (52-A0 až 52-A9, 52-AA až 52-AF): |

POZNÁMKA: Před odstraňováním poruch podle kteréhokoli z těchto kódů DTC zkontrolujte napětí baterie/systému. Pokud je napětí nízké, opravte systém dobíjení nebo vyměňte baterii dříve, než začnete provádět odstraňování poruch systému SRS. Pokud je napětí baterie/systému nyní v pořádku, zeptejte se zákazníka, zda někdy došlo k vybití baterie. Vybitá baterie může vyvolat jeden z těchto kódů DTC.

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování (II) a zkontrolujte, zda se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a potom zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 52-8x, 52-9x nebo 52-Ax?

ANO - Vyměňte jednotku SRS. n

NE - Náhodná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na Odstraňování občasných poruch. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.