## Odstraňování závad systému VSA - kontrolka aktivace VSA nezhasne a není signalizován žádný kód DTC

### Kontrolka VSA nezhasne a není signalizován žádný kód DTC

1. | Zapněte zapalování (II) a sledujte kontrolku aktivace VSA. Zhasne kontrolka aktivace VSA za 2 sekundy? ANO - Systém je v tuto chvíli v pořádku.n NE - Přejděte na 2.

2. | Vypněte zapalování.

3. | Odpojte 5P konektor spínače VSA OFF.

4. | Zkontrolujte spínač VSA. Je spínač VSA OFF v pořádku? ANO - Přejděte na 5. NE - Vyměňte spínač VSA. n

5. | Demontujte řídicí modul přístrojů (otáčk).

6. | Odpojte konektor řídicího modulu přístrojů (otáčk.) (36P).

7.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 5P konektoru spínače VSA OFF a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat na kostru mezi řídicím modulem přístrojů (otáčk.) a spínačem VSA OFF.n

NE - Vyměňte řídicí modul přístrojů (otáčk.) za dobrý, přejděte na 1 a znovu proveďte kontrolu. Pokud je v pořádku, vyměňte původní řídicí modul přístrojů (otáčk.). n