Odstraňování závad podle kódů DTC: P0135 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0135

DTC P0135: | Nesprávná funkce obvodu topného tělíska snímače A/F (snímač 1)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze N), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P0135?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1) a skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Zkontrolujte pojistku č. 13 LAF (A/F SENSOR) (15 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou. Je pojistka v pořádku? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 18.

7. | Proveďte zkoušku pomocného relé PGM-FI ve skříňce pojistek a relé pod kapotou. Je pomocné relé PGM-FI v pořádku? ANO - Přejděte na 8. NE - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou a přejděte na 22.

8. | Odpojte 4P konektor snímače A/F (snímač 1).

9. | Na straně snímače měřte odpor mezi vývody č. 3 a č. 4 4P konektoru snímače A/F (snímač 1). Je naměřena hodnota 2,0-2,4 W při pokojové teplotě? ANO - Přejděte na 10. NE - Přejděte na 21.

10. | Na straně snímače zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 1 a 3 4P konektoru snímače A/F (snímač 1) a mezi vývody č. 1 a 4. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 21. NE - Přejděte na 11.

11. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

12. | Odpojte konektor ECM C (44P)

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 4 4P konektoru snímače A/F (snímač 1) a vývodem C9 konektoru ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 14. NE - Opravte přerušené vedení mezi ECM (C9) a snímačem A/F (snímač 1) a přejděte na 22.

14. | Odpojte 20P konektor (bílý) skříňky pojistek a relé pod kapotou.

15. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 3 4P konektoru snímače A/F (snímač 1) a vývodem č. 9 20P konektoru (bílý) skříňky pojistek a relé pod kapotou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 16. NE - Opravte přerušený vodič mezi snímačem A/F (snímač 1) a skříňkou pojistek a relé pod kapotou a přejděte na 22.

16. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

17. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem A21 konektoru modulu ECM a vývodem č. 20 20P konektoru (bílý) skříňky pojistek a relé pod kapotou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 28. NE - Opravte přerušený vodič mezi modulem ECM (A21) a skříňkou pojistek a relé pod kapotou a přejděte na 22.

18. | Odpojte 20P konektor (bílý) skříňky pojistek a relé pod kapotou.

19. | Odpojte 4P konektor snímače A/F (snímač 1).

20.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 3 4P konektoru snímače A/F (snímač 1) a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkratovaný vodič mezi skříňkou pojistek a relé pod kapotou a snímačem A/F (snímač 1) Vyměňte také pojistku č. 13 LAF (A/F SENSOR) (15 A) a přejděte na 22.

NE - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou a přejděte na 22.

21. | Vyměňte snímač A/F (snímač 1).

22. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

23. | Zapněte zapalování do polohy II.

24. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

25. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

26.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0135, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1), skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 27.

27. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0135 v MENU DTC. Je na displeji zobrazeno PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud se na obrazovce objeví FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1), skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud se na displeji zobrazí zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 25 a znovu proveďte kontrolu.

28. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

29.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0135, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1), skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n