## Výměna brzdové hadičky

POZNÁMKA:

- Před sestavením zkontrolujte, zda jsou všechny součástky zbavené nečistot a ostatních cizích částic.
- Kdykoliv je to předepsáno, vyměňte součástky za nové.
- Nenechte brzdovou kapalinou potřísnit vozidlo, neboť může poškodit lak; pokud přesto dojde k potřísnění laku brzdovou kapalinou, okamžitě jej omyjte vodou.
- Abyste zabránili vytékání brzdové kapaliny, zazátkujte a přikryjte konce hadic a spojek dílenskou utěrkou nebo podobným materiálem.
- Obrázek znázorňuje předek vozidla.

## Demontáž

1. | Vyměňte brzdovou hadici (A) v případě, že je překroucená, popraskaná, případně prosakuje.

2. | Uvolněte příchytky kabelu a odmontujte kabel snímače kola (B) od upevňovacího držáku (C) brzdové hadice.

3. | Pomocí klíče na převlečné matice 10 mm (B) odpojte brzdovou trubku od spoje brzdové hadice (A).

4. | Odmontujte upevňovací držák (A) brzdové hadice od karosérie.

5. | Odmontujte upevňovací držák brzdové hadice od spoje brzdové hadice (B).

6. | Odmontujte průchozí (banjo) šroub (C) a odpojte brzdovou hadici (B) od brzdového třmenu.

7. | Odmontujte brzdovou hadici od držáku tlumiče (C) a vyhoďte jí do odpadu.

## Montáž

1. | Nejprve nainstalujte novou brzdovou hadici (A) na držák tlumiče (B) pomocí přírubového šroubu 8 mm.

2. | Připojte brzdovou hadici k brzdovému třmenu pomocí banjo šroubu (C), s novými těsnicími podložkami (D).

3. | Upevněte upevňovací držák (A) brzdové hadice na spoj brzdové hadice (B) pomocí přírubového šroubu 8 mm; vyrovnáním při tom čep (C) s otvorem (D).

4. | Upevněte držák brzdové hadice na karosérii pomocí přírubových šroubů 6 mm. Nepřekrucujte brzdovou hadici.

5. | Připojte brzdovou trubku (A) ke spoji brzdové hadice (B).

6. | Dle obrázku připevněte kabel snímače kola (A) na upevňovací držák (B) brzdové hadice pomocí příchytek.

7. | Po připojení brzdové hadiceodvzdušněte brzdový systém.

8.

Proveďte následující kontrolu:

- Zkontrolujte spoj brzdové hadice a trubky z hlediska prosakování a dotáhněte jej dle potřeby.
- Zkontrolujte brzdové hadice z hlediska kolize s jinými díly nebo překroucení.