Odstraňování poruch podle kódů DTC: P16BB (116) (R18A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P16BB (116)

DTC P16BB: | Nízké napětí v obvodu B vývodu alternátoru

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor.

4.

Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto podmínky:

- Zapnutá klimatizace
- Regulace teploty na maximální chlazení
- Ventilátor větráku na maximální rychlost
- Vyhřívání zadního okna zapnuté
- Dálková světla zapnutá

5. | Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) (v poloze N) po dobu 1 minuty.

6.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P16BB?

ANO - Přejděte na 7.

NE - Náhodná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u alternátoru a u skříňky pojistek a relé pod kapotou, a zkontrolujte stav baterie. n

7. | Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u alternátoru a u pojistkové/reléové skříňky pod kapotou (vedení +B). Jsou kontakty a vývody v pořádku? ANO - Přejděte na 8. NE - Opravte konektory nebo svorky a přejděte na 9.

8.

Opravte přerušený vodič mezi alternátorem a skříňkou pojistek a relé pod kapotou v pomocných svazcích.

Je svazek v pořádku?

ANO - Vyměňte alternátora přejděte na 9.

NE - Opravte přerušený vodič mezi pojistkovou/reléovou skříňkou pod kapotou a přejděte na 9.

9. | Zapněte zapalování do polohy (II).

10. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

11. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

12. | Nastartujte motor.

13.

Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto podmínky:

- Zapnutá klimatizace
- Regulace teploty na maximální chlazení
- Ventilátor větráku na maximální rychlost
- Vyhřívání zadního okna zapnuté
- Dálková světla zapnutá

14. | Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) (v poloze N) po dobu 1 minuty.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P16BB, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u alternátoru a v pojistkové/reléové skříni pod kapotou a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n