Výměna skříně termostatu (N22A)

## Výměna skříně termostatu

1. | Vypusťte motorovou chladicí kapalinu.

2. | Odmontujte tlakový spínač motorového oleje.

3. | Odmontujte měrku oleje.

4. | Odmontujte trubici měrky oleje (A) a O-kroužek (B).

5. | Vyšroubujte šroub (C) upevňující držák svazku a odmontujte objímku držáku svazku (D).

6. | Namontujte dolní hadici chladiče (A) a vodní obtokové hadice (B).

7. | Odmontujte objímku svazku (A) a odpojte konektor snímače polohy klikového hřídele (CKP) (B).

8. | Odmontujte skříň termostatu (A).

9. | Namontujte skříň termostatu v opačném sledu operací demontáže. Vždy použijte nový O-kroužek (B).

10. | Naplňte expanzní nádržku chladicí kapalinou motoru a odvzdušněte chladicí systém s otevřeným ventilem topení.