Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1034 (183-7) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1034 (183-7)

DTC P1034: | Obvod relé předehřívače paliva je zkratovaný na napájecí napětí

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí HDS proveďte příkaz FUEL HEATER ON/OFF v MENU INSPECTION (PROHLÍDKA).

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P1034?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Vymontujte skříňku pojistek a relé pod kapotou.

7. | Zkontrolujte relé předehřívače paliva. Je relé předehřívače paliva v pořádku? ANO - Přejděte na 8. NE - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou, potom přejděte na 12.

8. | Odpojte konektor č. 2 (58P) modulu ECM.

9. | Připojte zpět všechny konektory ke skříňce pojistek a relé pod kapotou, mimo 10P konektoru.

10. | Zapněte zapalování (II).

11.

Změřte napětí mezi vývodem č. 41 konektoru ECM č. 2 a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Opravte zkrat na napájení mezi skříňkou pojistek a relé pod kapotou a vývodem č. 41 konektoru č. 2 modulu ECM, potom přejděte na 11.

NE - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou za dobrou; přejděte na 12 a znovu proveďte kontrolu. Pokud je signalizován kód DTC P1034, vyměňte původní skříňku pojistek a relé pod kapotou, potom přejděte na 12. Pokud je signalizován kód DTC P1034, přejděte na 17.

12. | Zapojte znovu všechny konektory.

13. | Zapněte zapalování do polohy II.

14. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

15. | Pomocí HDS proveďte příkaz FUEL HEATER ON/OFF v MENU INSPECTION (PROHLÍDKA).

16.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1034, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

17. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

18. | Pomocí přístroje HDS zvolte položku FUEL HEATER ON/OFF v nabídce INSPECTION MENU.

19.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1034, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n