Zkouška dvoucestného ventilu EVAP (R18A)

## Zkouška dvoucestného ventilu EVAP

Potřebné speciální nástroje
Souprava kombinovaného měřicího přístroje ( 07YAJ-0010610)

Redukce spojek trubek ( 07410-5790501)

1. | Sundejte víčko plnicího otvoru nádrže.

2. | Odmontujte obousměrný ventil EVAP.

3. | Odpojte trubku výparů od dvoucestného ventilu EVAP (A). Připojte ji k soupravě kombinovaného měřícího přístroje, k redukci spojek trubek a podtlakové pumpě (B) dle obrázku.

4.

Pomalu a nepřetržitě přivádějte podtlak a sledujte tlakoměr. Ventil musí být při tlaku menším než 1,33 kPa (1,0 mmHg) otevřený.

- Pokud je hodnota podtlaku menší než 1,33 kPa (1,0 mmHg), přejděte na 5.
- Pokud nelze udržet podtlak, vyměňte dvoucestný ventil EVAP.

5. | Přesuňte vývěvu od podtlakového šroubení k tlakovému šroubení (A) dle obrázku.

6.

Pomalu natlakujte vedení výparů a sledujte tlakoměr. Ventil musí být při tlaku vyšším než 5,07 kPa (38 mmHg) otevřený.

- Je-li hodnota tlaku menší než 5,07 kPa (38 mmHg), je ventil v pořádku.
- Pokud nelze udržet tlak, vyměňte dvoucestný ventil EVAP.