## Zkouška vstupů řídicí jednotky (motoru) střešních clon

Pokud lze střešní okno posunovat ručně, ale ne v režimu AUTO nebo se často vrací (známka skřípnutí),proveďte jeho kalibraci, než budete pokračovat ve vstupní kontrole.

1. | Vypněte zapalování.

2. | Odmontujte obložení stropu.

3. | Odpojte 10P konektor (A) od řídicí jednotky střešní clony (B).

4.

Prohlédněte všechny vývody konektoru a zásuvky a zkontrolujte, zda mají správný kontakt.

- Pokud jsou vývody ohnuté, uvolněné nebo zkorodované, opravte je a systém znovu přezkoušejte.
- Pokud jsou vývody v pořádku, přejděte na 5.

5.

Při stále odpojené řídicí jednotce proveďte na konektoru následující testy vstupů.

- Pokud výsledek zkoušky odhalí poruchu, najděte a odstraňte její příčinu a systém znovu přezkoušejte.
- Pokud je výsledkem přezkoušení zjištění, že vstupy jsou v pořádku, je vadná řídicí jednotka; vyměňte řídicí jednotku.

Dutinka | Vodič | Podmínky zkoušky | Zkouška: Žádaný výsledek | Možná příčina neuspokojivého výsledku
--- | --- | --- | --- | ---

6

GRN

V každém případě

Změřte napětí proti kostře:
Musí být naměřena hodnota odpovídající napětí baterie.

- Spálená pojistka č. 24 (20 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
- Přerušené vedení

2

BLK

Za všech okolností

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod na kostru:
Obvod musí být uzavřen.

- Špatné spojení s kostrou (G501)
- Přerušené vedení

3

PNK

Zapnuté zapalování v poloze II

Změřte napětí proti kostře:
Musí být naměřeno méně než 1 V.

- Spálená pojistka č. 10 (7,5 A) v pojistkové/reléové skříňce pod přístrojovou deskou
- Přerušené vedení

Dutinka | Vodič | Podmínky zkoušky | Zkouška: Žádaný výsledek | Možná příčina neuspokojivého výsledku
--- | --- | --- | --- | ---

4

ORN

Zapnuté zapalování do polohy II a spínač střešní clony v poloze AUTO

Změřte napětí proti kostře:
Musí být naměřeno méně než 1 V.

- Spálená pojistka č. 10 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
- Spínač střešní clony
- Přerušené vedení

5

YEL

Zapnuté zapalování do polohy II a spínač střešní clony v poloze OPEN

Změřte napětí proti kostře:
Musí být naměřeno méně než 1 V.

- Spálená pojistka č. 10 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
- Spínač střešní clony
- Přerušené vedení

10

LT GRN

Zapnuté zapalování do polohy II a spínač střešní clony v poloze CLOSE

Změřte napětí proti kostře:
Musí být naměřeno méně než 1 V.

- Spálená pojistka č. 10 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
- Spínač střešní clony
- Přerušené vedení