Demontáž a montáž automatického napínače rozvodového řetězu (R18A)

## Demontáž a montáž automatického napínače rozvodového řetězu

## Demontáž

1. | Odmontujte kryt skříně řetězu.

2. | Otáčejte klikovým hřídelem proti směru hodinových ručiček a stlačte automatický napínač.

3. | Vyrovnejte otvory na zámku (A) a automatickém napínacím zařízení (B) a do otvorů zasuňte čep o průměru 1,0 mm (C). Otočte klikovým hřídelem po směru hodinových ručiček a čep tak zajistěte.

4. | Demontujte automatický napínač.

## Montáž

1. | Namontujte automatický napínač.

2. | Vyjměte čep z automatického napínače.

3. | Odstraňte staré tekuté těsnění z dosedacích ploch krytu skříně řetězu, šroubů a otvorů pro šrouby.

4. | Vyčistěte a osušte dosedací plochy krytu skříně řetězu.

5.

Na dosedací plochu krytu skříně řetězu ke krytu skříně řetězu rovnoměrně naneste tekuté těsnění P/N 08C70-K0234M, 08C70- K0334M, nebo 08C70-X0331S.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

6.

Namontujte kryt skříně řetězu.
POZNÁMKA:

- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži skříně řetězu motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.