Odstraňování závad regulace prostředí podle příznaku (L13A/R18A)

## Odstraňování závad regulace prostředí podle příznaku

Příznak | Diagnostický postup | Zkontrolujte také
--- | --- | ---

Větrák, ovládací prvky topení ani klimatizace nefungují

Odstraňování závad obvodů napájení a ukostření pro systém regulace prostředí ve voze

- Kódy DTC pro HVAC
- Spálená pojistka č. 36 (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
- Špatné ukostření u G503
- Čistota a pevnost připojení všech vývodů

Hlasová komunikace je nefunkční

Odstraňování závad komunikačního vedení navigace

- Kódy DTC pro HVAC
- Čistota a pevnost připojení všech konektorů

Žádný z ventilátorů při zapnutí klimatizace neběží na nízkých otáčkách (ale kompresor po zapnutí klimatizace funguje)

Odstraňování poruch obvodu nízkých otáček ventilátoru chladiče a ventilátoru kondenzátoru klimatizace

- Kódy DTC pro HVAC
- Spálená pojistka č. 18 (20 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou a č. 36 (10A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
- Špatné ukostření u G301
- Čistota a pevnost připojení všech vývodů

Ventilátor kondenzátoru klimatizace neběží ve vysokých otáčkách (ale oba ventilátory běží v nízkých otáčkách a kompresor klimatizace při zapnuté klimatizaci pracuje)

Odstraňování poruch obvodu vysokých otáček ventilátoru kondenzátoru klimatizace

- Kódy DTC pro HVAC
- Spálená pojistka č. 15 (20 A) a č. 20 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou.
- Čistota a pevnost připojení všech vývodů

Žádný z ventilátorů neběží při zapnuté klimatizaci na vysoké otáčky (oba běží na nízké otáčky, přičemž kompresor klimatizace je při zapnutí funkční)

Odstraňování závad snímače tlaku klimatizace (motor L13A7): Nízké napětí v obvodu snímače tlaku klimatizace, vysoké napětí v obvodu snímače tlaku klimatizace
Odstraňování závad snímače tlaku klimatizace (motor R18A2): Nízké napětí v obvodu snímače tlaku klimatizace, vysoké napětí v obvodu snímače tlaku klimatizace
Odstraňování závad ECT (motor L13A7): Nízké napětí v obvodu snímače ECT 2, vysoké napětí v obvodu snímače ECT 2
Odstraňování závad ECT (motor R18A2): Nízké napětí v obvodu snímače ECT, vysoké napětí v obvodu snímače ECT

- Kódy DTC pro hnací ústrojí, motor L13A7, motor R18A2
- Čistota a pevnost připojení všech vývodů

Spojka kompresoru klimatizace nespíná (ale oba ventilátory při zapnuté klimatizaci běží)

Odstraňování závad obvodu spojky kompresoru klimatizace

- Kódy DTC pro HVAC
- Spálená pojistka č. 7 (7,5A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou a č. 36 (10A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
- Čistota a pevnost připojení všech vývodů

Systém klimatizace se nespustí (větráky ani kompresor nepracují); topení je v pořádku

Odstraňování závad signálového obvodu klimatizace
Odstraňování závad snímače tlaku klimatizace (motor L13A7): Nízké napětí v obvodu snímače tlaku klimatizace, vysoké napětí v obvodu snímače tlaku klimatizace
Odstraňování závad snímače tlaku klimatizace (motor R18A2): Nízké napětí v obvodu snímače tlaku klimatizace, vysoké napětí v obvodu snímače tlaku klimatizace

- Kódy DTC pro HVAC.
- Kódy DTC pro hnací ústrojí, motor L13A7, motor R18A2
- Čistota a pevnost připojení všech vývodů

Ventilátor větráku běží pomaleji, než se za studeného počasí předpokládá | Odstraňování závad ECT (motor L13A7): Nízké napětí v obvodu snímače ECT 2, vysoké napětí v obvodu snímače ECT 2 Odstraňování závad ECT (motor R18A2): Nízké napětí v obvodu snímače ECT, vysoké napětí v obvodu snímače ECT POZNÁMKA: Je normálním jevem, že větrák poběží pomalu až do té doby, kdy začne stoupat teplota chladicí kapaliny motoru. Pokud větrák poběží nadále pomalu po zvlášť dlouhou dobu, pokračujte v postupu odstraňování problému. | Kódy DTC pro hnací ústrojí, motor L13A7, motor R18A2
Spínač regulace teploty na straně spolujezdce je nefunkční | Odstraňování závad obvodu spínače regulace teploty na straně spolujezdce | Čistota a pevnost připojení všech vývodů
Přístroj HDS nekomunikuje s řídicí jednotkou EPS nebo s vozidlem | Odstraňování závad obvodu DLC, motor L13A7, motor R18A2 |