Demontáž a montáž hnacího řemenu (R18A)

## Demontáž a montáž hnacího řemenu

1.

Nasaďte klíč shora od motoru na automatický napínač hnacího řemenu, pomalu jím otáčejte v naznačeném směru a sundejte řemen, příčemž začněte od řemenice napínače (A) nebo řemenice vodního čerpadla (B).
POZNÁMKA: Jde o hydraulický automatický napínač; otáčejte klíčem pomalu.

Model s klimatizací

Model bez klimatizace

2. | Namontujte nový řemen opačným sledem úkonů demontáže.