## Registrace systému imobilizéru

POZNÁMKA: Bezklíčový ovladač je spojen s přijímačem, takže pokud je přijímač zaregistrován systémem HDS, je programování bezklíčového ovladače dokončeno automaticky.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Připojte systém HDS ke konektoru datového vedení.

3. | V nabídce SYSTEM SELECT zvolte položku IMMOBILIZER.

4.

Na obrazovce systému HDS vyberte podle následujících kroků odpovídající nabídku.
POZNÁMKA: Řídicí jednotka imobilizéru-bezklíčového ovládání umožňuje uložit až šest přijímačů (vysílačů).

Přidaná nebo vyměněná součást | Další postup po vstupu do nabídky Immobilizer Setup systému HDS | Potřebné součásti po registraci
--- | --- | ---

Vyměňte všechny vysílače

Zvolte položku ‘‘KEYS" a potom ‘‘REWRITE KEYS"

- Všechny registrované klíče (vysílače)
- Všechny nové klíče

Přidání vysílačů

Zvolte položku ‘‘KEYS" a potom ‘‘REWRITE KEYS"

- Všechny registrované klíče (vysílače)
- Všechny nové klíče

Vymazání registrace ztracených vysílačů | Zvolte položku ‘‘KEYS" a potom ‘‘REWRITE KEYS" | Všechny nové klíče
Došlo ke ztrátě všech klíčů (vysílačů) Výměna všech registrovaných klíčů (vysílačů) | Zvolte položku ‘‘KEYS" a potom ‘‘ALL KEYS LOST'' | Všechny nové klíče
Výměna řídicí jednotky-bezklíčového ovládání | Zvolte položku ‘‘REPLACE IMMOBI UNIT'' | Všechny registrované klíče
Modul ECM je vyměněn. | Zvolte položku ‘‘REPLACE ECM/PCM'' | Všechny registrované klíče

Výměna zámku řízení (pokud existují přijímače / bezklíčové vysílače - používejte je dále).

Zvolte položku ‘‘KEYS" a potom ‘‘REWRITE KEYS"

- Všechny registrované klíče (vysílače)
- Všechny nové klíče

Výměna zámku řízení (je třeba rovněž vyměnit a zaregistrovat všechny přijmače/bezklíčové vysílače). | Zvolte položku ‘‘KEYS" a potom ‘‘ALL KEYS LOST'' | Všechny nové klíče