Výměna tlakového spínače motorového oleje (R18A)

## Výměna tlakového spínače motorového oleje

1. | Odpojte konektor spínače tlaku motorového oleje a odmontujte spínač tlaku motorového oleje.

2. | Odstraňte veškeré tekuté těsnění ze spínače a jeho upevňovacího otvoru.

3.

Naneste velmi malé množství tekutého těsnění na závity tlakového olejového spínače a namontujte tlakový olejový spínač.
POZNÁMKA: Při použití nadměrného množství tekutého těsnění může dojít k vniknutí tekutého těsnění do olejového kanálu nebo do koncovky nového tlakového olejového spínače.