Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0699 (181-4) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0699 (181-4)

DTC P0699: | Vysoké napětí v obvodu referenčního napětí C snímačů

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0699?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP, snímače MAF / snímače 1 IAT, snímače MAP / snímače 2 IAT a u modulu ECM.n

4. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

5. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

6. | Zapněte zapalování do polohy (II).

7.

Jednotlivě změřte napětí mezi kostrou a vývody č. 6, č. 7, č. 30 konektoru ECM č. 1 a vývodem č. 14 konektoru ECM č. 2.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Opravte zkrat na napájení mezi vývody konektoru ECM a těmito snímači a přejděte na 16.

- Snímač FRP a vývod č. 7 konektoru ECM č. 1
- Snímač MAF / snímač 1 IAT a vývod č. 30 konektoru ECM č. 1
- Snímač MAP / snímač 2 IAT a vývod č. 6 konektoru ECM č. 1

NE - Přejděte na 8.

8. | Vypněte zapalování.

9.

Odpojte konektory od těchto snímačů:

- Snímač FRP
- Snímač MAF / snímač 1 IAT
- Snímač MAP / snímač 2 IAT

10. | Propojkou spojte vývod č. 1 3P konektoru snímače FRP s kostrou.

11. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi snímačem FRP a vývodem č. 1, č. 3 nebo č. 5 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 16. NE - Přejděte na 12.

12. | Propojkou spojte vývod č. 1 5P konektoru snímače MAF / snímače 1 IAT s kostrou.

13.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat mezi snímačem MAF / snímačem 1 IAT a vývodem č. 1, č. 3 nebo č. 5 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 16.

NE - Přejděte na 14.

14. | Propojkou spojte vývod č. 2 4P konektoru snímače MAP / snímače 2 IAT s kostrou.

15. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi snímačem MAP / snímačem 2 IAT a vývodem č. 1, č. 3 nebo č. 5 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 16. NE - Přejděte na 20.

16. | Zapojte zpět všechny konektory.

17. | Zapněte zapalování do polohy II.

18. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

19.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0699, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP, snímače MAF / snímače 1 IAT, snímače MAP / snímače 2 IAT a u modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

20. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

21.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0699, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP, snímače MAF / snímače 1 IAT, snímače MAP / snímače 2 IAT a u modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n