## Zkouška motoru elektricky ovládaného okna spolujezdce

### Zkouška motoru

1. | Odmontujte dveřní panel.

2. | Odpojte 6P konektor (A) od motoru okna.

3. | Připojením napájecího napětí baterie a kostry dle tabulky proveďte zkoušku motoru v obou směrech. Když se motor zastaví, okamžitě odpojte jeden z vodičů.

4. | Pokud motor neběží, případně neběží plynule, vyměňte jej.

### Zkouška generátoru impulsů

5. | Připojte 6P konektor zpět k motoru okna.

6.

Zkontrolujte napětí mezi vývody.

- Při zapnutém zapalování v poloze II musí být naměřeno napětí baterie mezi vývody č. 6 [1] (+) a č. 5 [2] (-).
- Připojte analogový voltmetr mezi vývody č. 2 [5] (+) a č. 5 [2] (-) a uveďte motor okna do chodu směrem dolů nebo nahoru. Ručka voltmetru se musí střídavě pohybovat dozadu a dopředu (digitální voltmetr musí ukazovat průměrné napětí mezi 0-5 V).
- Připojte analogový voltmetr mezi vývody č. 3 [4] (+) a č. 5 [2] (-) a uveďte motor okna do chodu směrem dolů nebo nahoru. Ručka voltmetru se musí střídavě pohybovat dozadu a dopředu (digitální voltmetr musí ukazovat průměrné napětí mezi 0-5 V).

[ ]: | Typ RHD

7. | Není-li napětí v předepsaném rozmezí, proveďte zkoušku vstupů spínače spolujezdce na vývodech č. 4, 5 a 6.

8. | Pokud je spínač v pořádku, vyměňte motor elektrického ovládání okna spolujezdce.

9. | Resetujte řídicí jednotku elektrického ovládání oken.