## Výměna snímače kola – bez VSA

1. | Uvolněte spony konektoru (A) a odpojte konektor (B) snímače kola.

2. | Uvolněte spony, šroub a snímač kola (C).

3.

Namontujte snímač kola v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Opatrně namontujte snímač, abyste nepřekroutili vodiče.
- Snímač kola nesmí přijít do styku s ložiskem náboje.

4. | Nastartujte motor a zkontrolujte, zda zhasne kontrolka ABS.

5. | Proveďte zkušební jízdu vozidla a zkontrolujte, a zda se nerozsvítí kontrolka ABS.