## Jak odtraňovat poruchy navigačního systému

## Všeobecný popis funkce

Provozní pokyny pro navigační systém vyhledejte v uživatelské příručce navigačního systému Honda.

## Diagnostika příznaků

Určité okolnosti a omezení systému způsobí občasné chyby v určování polohy vozidla. Někteří zákazníci se mohou domnívat, že tento stav je známkou poruchy navigačního systému, ačkoli systém ve skutečnosti funguje normálně. Při dotazování zákazníka na příznaky navigačního systému mějte na paměti následující údaje.

## Omezení samoinerční navigace

Omezení samoinerční části navigačního systému (signál snímače stáčivé rychlosti a rychlosti vozidla) mohou způsobit určité nesrovnalosti mezi skutečnou polohou vozidla a udávanou polohou vozidla (poloha vozidla podle GPS).
Následující okolnosti mohou způsobit chyby v určování polohy vozidla:

- Pohyb vozidla s vypnutým motorem a se stojícím vozidlem, jako např. při přepravě trajektem nebo odtahovým vozidlem, nebo pokud se vozidlo otáčí na kruhové rampě.
- Prokluzování pneumatik, změny ve valivých průměrech pneumatik a některé jízdní situace mohou způsobit nesrovnalosti v cestovních vzdálenostech. Mezi příklady tohoto stavu patří:
  - Nepřetržité prokluzování pneumatik na kluzkém povrchu.
  - Jízda s nasazenými sněhovými řetězy.
  - Abnormální tlaky v pneumatikách.
  - Nesprávné rozměry pneumatik.
  - Časté střídání jízdních pruhů na široké dálnici.
  - Nepřetržitá jízda na přímočaré nebo mírně zakřivené dálnici.
- Tolerance v systému a nepřesnosti v mapě někdy omezují přesnost určení polohy vozidla. Mezi příklady tohoto stavu patří:
  - Jízda na cestách, které nejsou uvedené na mapě (není možné dosáhnout shody s mapou).
  - Jízda na cestě, která se klikatí v jednom směru; např. na smyčkovém mostě, křižovatce nebo spirálovité parkovací garáži.
  - Jízda na cestě se sérií ostrých zatáček.
  - Jízda v blízkosti postupného výjezdu z dálnice.
  - Jízda na jedné ze dvou souběžných cest, které jsou příliš blízko u sebe.
  - Po absolvování mnoha zatáček v úhlu 90 stupňů.
  - Zobrazený směr k ikoně cílu cesty nebo ‘‘ikona cílu cesty" nebo mapa mohou být až několik set metrů od aktuálního umístění.

## Omezení globálního navigačního systému (GPS)

Systém GPS nemůže detekovat polohu vozidla během následujících situací:

- Prvních 5 až 10 minut po připojení baterie (může to trvat až 45 minut).
- Pokud jsou signály satelitů blokovány vysokými budovami, horami, tunely, velkými stromy nebo velkými nákladními automobily.
- Pokud je GPS anténa blokována předmětem umístěným nad vozidlem. Anténa systému GPS potřebuje jasný výhled na oblohu bez překážek.
- Když jsou signály satelitu blokovány umístěním mobilního telefonu do blízkosti navigačního systému, tónováním oken nad anténou GPS nebo činností některého doplňkového elektronického příslušenství, např. zábavné jednotky v přístrojové desce (rádio, přehrávače/měniče CD a Lo Jack), které nespadají do kategorie OEM.

Přesnost systému GPS je snížena během těchto situací:

- Metalické tónování okna nad anténou GPS.
- Pokud je možné přijímat signály pouze ze dvou satelitů (pro přesné určení polohy jsou potřebné signály ze tří satelitů).
- Pokud se vyskytly problémy v řídicích střediscích satelitů.
- Při jízdě v blízkosti drátů vysokého napětí.
- Když jsou signály satelitu blokovány umístěním mobilního telefonu do blízkosti navigačního systému nebo činností některého doplňkového elektronického příslušenství, např. zábavné jednotky v přístrojové desce (rádio, přehrávače/měniče CD, antiradary, zabezpečovací systémy), které nespadají do kategorie OEM.

## Logické ztlumení

Kdykoli udává navigační systém pokyny, všechny reproduktory se ztlumí. Používáte-li hlasový systém ovládání, všechny reproduktory se ztlumí. Používáte-li systém handsfree, hlasové ovládání.

## Omezení jednotky displeje LCD

- Ve studených teplotách může displej zůstat tmavý po dobu prvních 2 nebo 3 minut, než se zahřeje.
- Pokud je displej příliš horký z důvodu přímého slunečního záření, zůstane tmavý až do poklesu teploty.
- Pokud je vlhkost vzduchu příliš vysoká a teplota uvnitř vozu je nízká, může displej vypadat zamlžený. Po určité době provozu se displej vyčistí.
- Na obrazovce mohou být někdy viditelné otisky prstů, protože na panelu je použita nízkoreflexní vrstva. Očistěte obrazovku jemným vlhkým hadříkem. Můžete použít šetrný čistič na brýle nebo na obrazovky počítačů.

POZNÁMKA: Sluneční světlo neovlivňuje funkčnost displeje, stejně jako u předchozích displejů.

## Duplikování příznaku

- Můžete-li duplikovat příznak, porovnejte jej s ‘‘podobným, funkčním vozidlem''. Použijte pouze vozidlo stejného modelu, roku výroby, provedení a softwarové verze. Můžete-li duplikovat příznak v podobném, funkčním vozidle, je způsoben vlastností systému.
- Pokud je možné duplikovat příznak, postupujte podle postupů vlastní diagnostiky a příslušných postupů pro odstraňování poruch.
- V případě, že se příznak znovu neobjeví nebo se objevuje pouze občas, zeptejte se zákazníka na podmínky, při kterých se příznak vyskytl.
  - Pokuste se určit, zda mohlo být příčinou vnější rušení.
  - Pokuste se simulovat příznak za stejných podmínek, které zažil zákazník.
  - Vibrace, extrémní teploty a vlhkost (rosa, relativní vlhkost vzduchu) jsou faktory, které se obtížně simulují.
  - Prohlédněte vozidlo, zda se v něm neskrývají nějaká elektronická zařízení doplňkového příslušenství (lokátory vozidla, antiradary, atd.).

## Servisní bezpečnostní pokyny

- Prohlédněte články servisních informací nebo servisních novinek, které by se mohly týkat stížnosti zákazníka.
- Před odpojením baterie se ujistěte, že máte zapsané frekvence předvoleb rádia.
- Navigační jednotka je umístěna za odkládací schránkou.
- Při odpojení baterie se vnitřní hodiny GPS nastaví na ‘‘0:00''. Hodiny se znovu nastaví na správný čas poté, kdy systém dokončí inicializaci GPS.
- Po opětném připojení baterie musíte počkat, abyste obdrželi počáteční signál ze satelitu. Bude to trvat 10 až 45 minut.
- Před navrácením vozidla zákazníkovi vložte frekvence tlačítek předvolby rádia zákazníka a nastavte hodiny.

## Inicializace systému

Pokud se z jakéhokoli důvodu přeruší napájení navigačního systému (např. při odpojení baterie), bude navigační systém vyžadovat inicializaci. Jakmile ji dokončíte, systém bude připraven k použití.
Tato inicializace vyžaduje následující:

- Inicializace GPS (v závislosti na době odpojení napájení nemusí být potřebná)
- Shoda mapy s GPS pozicí na mapě

## Inicializace GPS

V závislosti na době odpojení baterie může systém vyžadovat inicializaci GPS. Pokud ji vyžaduje, objeví se následující obrazovka:

Pokud tento postup není potřebný, systém zobrazí přímo úvodní obrazovku. Při inicializaci systém vyhledává dostupné satelity GPS a získává jejich informace. Během tohoto postupu musí být vozidlo venku s jasným výhledem na oblohu.
Pokud navigační systém správně najde satelit, tato obrazovka zmizí a přepne se na úvodní obrazovku. Pokud do 10 minut systém nenajde dostatečný počet satelitů k lokalizaci vaší polohy, objeví se následující obrazovka.

Po 30 minutách od zobrazení této obrazovky vypněte motor a znovu nastartujte vozidlo. Pokud se nyní objeví úvodní obrazovka, inicializace GPS byla dokončena.
POZNÁMKA:

- Průměrná doba dokončení je méně než 10 minut, ale může trvat i 45 minut.
- Pokud systém stále nemůže zachytit signál, postupujte podle pokynů na obrazovce. Objeví-li se znovu tato obrazovka, přejděte na odstraňování závad nezobrazení ikony GPS.
- Chcete-li obejít obrazovku zachycení signálu GPS, přidržte zároveň tlačítka ‘‘MENU'' a ‘‘Zoom out''. Diagnostický režim opustíte stisknutím tlačítka ‘‘Return''. Takto můžete pokračovat v postupu odstraňování závad.

## Shody s mapou po provedení servisu

- Zaparkujte vozidlo v místě, kde nebudou blokovány signály ze satelitů GPS a zkontrolujte značku satelitu na displeji.
- Jeďte s vozidlem přibližně 1,6 km předtím, než vložíte cílové místo, a zkontrolujte, zda je vámi právě používaná silnice zobrazená v dolní části obrazovky (zda dochází ke shodě s mapou).
- Vložte adresu prodejce a zkontrolujte, zda systém správně navádí a zda funguje normálně.
- Odstraňte veškeré předchozí záznamy destinací a adres, které mohly být zadány pouze pro zkušební účely.