Zkouška tlaku paliva (L13A)

## Zkouška tlaku paliva

Potřebné speciální nástroje
Manometr pro měření tlaku paliva ( 07406-0040004)

Souprava manometru pro měření tlaku paliva ( 07ZAJ-S5A0100)
Sada nástavců palivové hadice E ( 070AJ-SEA0100)

1. | Uvolněte tlak paliva.

2. | Odpojte rychlospojovací fitink (A) na vysokotlakém vedení pro přívod paliva (B).

3. | Namontujte sadu nástavců palivové hadice E k vysokotlakému vedení pro přívod paliva a rychlospojovacímu fitinku. Připravte palivový tlakoměr a soupravu k měření.

4.

Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh.

- Pokud motor startuje, přejděte na 6.
- Pokud motor nestartuje, přejděte na 5.

5.

Zkontrolujte, zda běží palivové čerpadlo: sejměte víčko plnicího otvoru paliva a poslechem prověřte. Při prvním zapnutí zapalování musí palivové čerpadlo běžet dvě sekundy.

- Pokud čerpadlo běží, přejděte na 6.
- Pokud čerpadlo neběží, odstraňte závadu obvodu palivového čerpadla.

6.

Odečtěte tlak na tlakoměru paliva. Tlak musí být 320-370 kPa (3,3-3,8 kgf/cm2).

- Pokud je tlak v pořádku, tato zkouška je dokončena.
- Pokud tlak paliva neodpovídá stanovenému tlaku, vyměňte regulátor tlaku paliva a palivový filtr a znovu zkontrolujte tlak paliva.