## Výměna kondenzátoru klimatizace

1. | Ve vypouštěcí / recyklační / plnicí stanici vypusťte chladicí kapalinu.

2. | Sundejte přední emblém a spodní obložení přední přepážky.

3. | Vyšroubujte šrouby a odpojte výtlačné potrubí nádržky (A) od kondenzátoru klimatizace.

4. | Vyšroubujte šroub a odpojte přívod nádržky (A) od kondenzátoru klimatizace.

5. | Odmontujte šrouby a horní upevňovací držáky (A) kondenzátoru klimatizace.

6. | Odmontujte západku kapoty.

7. | Vytáhněte kondenzátor klimatizace (A) ven směrem vzhůru. Dejte pozor, abyste při demontáži kondenzátoru klimatizace kondenzátor ani jeho chladič nepoškodili.

8.

Kompresor A/C namontujte v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Při montáži nového kondenzátoru klimatizace jej naplňte olejem do chladiva (SANDEN SP-10).
- Při každém přetěsňování vyměňte O-kroužky za nové a před montáží na ně naneste tenkou vrstvu oleje do chladiva. Zkontrolujte, zda jsou O-kroužky skutečně určeny pro chladivo HFC-134a (R-134a), aby nedocházelo k unikání.
- Okamžitě po nalití oleje nasaďte na nádobu víčko a utěsněte ji proti vlhkosti.
- Snažte se vozidlo nepotřísnit olejem do chladiva, poškozuje lak. Pokud dojde k potřísnění laku chladícím olejem, olej okamžitě smyjte.
- Naplňte systém.
- Seřiďte západku kapoty.