## Kontrola naklánění / vysouvání sloupku řízení

- Zkontrolujte kuličkové ložisko sloupku řízení (A) a ložiska kloubu řízení (B) z hlediska vůle a správné pohyblivosti. Pokud je některé ložisko hlučné nebo má nadměrnou vůli, vyměňte sloupek řízení jako sestavu.
- Zkontrolujte hřídel dolní strany (C) z hlediska plynulosti pohybu směrem dovnitř i ven. Pokud je odmontován dolní posuvný hřídel, zasuňte jej do horního hřídele tím, že vystřeďte barevné nebo vylisované značky (D). Pokud se zadrhává nebo vázne, vyměňte sloupek řízení jako sestavu.
- Zkontrolujte posuvná pouzdra (E) z hlediska deformace nebo prasknutí. Pokud jsou deformovaná nebo prasklá, vyměňte sloupek řízení jako sestavu.
- Zkontrolujte naklápěcí mechanismus a teleskopický mechanismus z hlediska pohybu a poškození.
- Zkontrolujte deformace nebo popraskání tlumicích desek (F). Pokud zjistíte deformaci nebo praskliny, vyměňte celý sloupek řízení.