## Základní nastavení světlometů s uložením do paměti (s HID)

Došlo-li k výměně následujících součástí, proveďte postup základního nastavení světlometů s uložením do paměti:
Světlomet, řídicí jednotka regulátoru sklonu světlometů, snímač sklonu světlometů, motor regulátoru sklonu světlometů, jednotka HID, žárovka HID a kombinovaný spínač světel.

- Zaparkujte vozidlo na vodorovné ploše.
- Dbejte, aby byly správně nahuštěné pneumatiky.
- Vyložte náklad z vozidla.

1. | Vypněte zapalování.

2. | Posuňte sedadlo řidiče a spolujezdce co nejvíce dozadu.

3.

Vytáhněte z vozidla jakoukoli zátěž a nechte nastoupit pouze řidiče (75 kg)*.

*: | Počítá se s váhou 75 kg.

4. | Připojte přístroj HDS ke konektoru datového vedení a zkratujte vedení SCS.

5. | Zapněte zapalování (II).

6. | Během 5 sekund třikrát zapněte a vypněte světlomety. Postup základního nastavení světlometů s uložením do paměti je dokončen, jakmile se světlomety sklopí dolů.

7. | Vypněte zapalování.

8. | Odpojte přístroj HDS od konektoru datového vedení.

9. | Seřiďte světlomety.