Výměna krytu řadicí páky M/T (R18A)

## Výměna krytu řadicí páky M/T

1. | Odmontujte zadní středovou konzolu.

2. | Odmontujte přední středovou konzolu.

3. | Uvolněte objímky svazku (A).

4. | Odmontujte kryt řadicí páky (B).

5. | Na skříni řadicí páky (B) roztáhněte objímky (A) a uvolněte ji z drážky (C).

6. | Otočte lanka (D) směrem k šipce podle obrázku a vytáhněte ji ze skříně řadicí páky.

7. | Vyndejte lanko volby a lanko řazení podle vyobrazení.

8. | Odmontujte skříň řadicí páky.

9. | Skříň řadicí páky namontujte v opačném sledu úkonů demontáže.

10. | Namontujte přední středovou konzolu.

11. | Namontujte zadní středovou konzolu.