Demontáž a montáž sacího potrubí (R18A)

## Demontáž a montáž sacího potrubí

### Rozložené zobrazení

## Demontáž

1. | Nasaďte panel pod větrací komoru.

2. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

3. | Odmontujte sací potrubí.

4. | Sundejte kryt vstřiku.

5. | Odmontujte hadici nádobky výparů (EVAP) (A), podtlakovou hadici posilovače brzd (B) a hadici odvětrávání klikové skříně (PCV) (C).

6. | Odmontujte kryt rychlospojovacího fitinku (A) a odpojte přívodní palivovou hadici.

7.

Od sacího potrubí odmontujte konektory a objímky kabelového svazku motoru.

- Konektor pohonu škrticí klapky
- Konektor snímače absolutního tlaku potrubí (MAP)
- Konektor ventilu odsávání nádobky výparů (EVAP)
- Konektor pohonu ventilu ladění sacího potrubí (IMT)

8. | Vymontujte vodní obtokové hadice a zazátkujte je.

9. | Odmontujte těleso škrticí klapky.

10. | Uvolněte držák objímky hadice topení.

11. | Zvedněte vozidlo na zvedáku.

12. | Odmontujte držák sacího potrubí.

13. | Vozidlo na zvedáku spusťte dolů.

14. | Odšroubujte všechny upevňovací šrouby i matice sacího potrubí a odpojte toto potrubí od hlavy válců.

15. | Odstraňte objímky svazku a vyndejte sací potrubí z vozidla.

## Montáž

1. | Namontujte objímky svazku k sacímu potrubí.

2. | Namontujte sací potrubí (A) s novým těsněním (B) a utáhněte šrouby a matice v křížovém sledu ve dvou nebo třech krocích, počínaje vnitřním šroubem.

3. | Zvedněte vozidlo na zvedáku.

4. | Namontujte držák sacího potrubí (A).

5. | Spusťte vozidlo na zvedáku.

6. | Namontujte držák objímky hadice topení.

7. | Namontujte těleso škrticí klapky (A) s novým těsněním (B).

8. | Namontujte vodní obtokové hadice.

9.

K sacímu potrubí připojte konektory kabelového svazku motoru a nasaďte objímky kabelového svazku.

- Konektor pohonu škrticí klapky
- Konektor snímače absolutního tlaku potrubí (MAP)
- Konektor ventilu odsávání nádobky výparů (EVAP)
- Konektor pohonu ventilu ladění sacího potrubí (IMT)

10. | Připojte přívodní palivovou hadici a namontujte kryt rychlospojovacího fitinku (A).

11. | Namontujte hadici nádobky výparů (EVAP) (A), podtlakovou hadici posilovače brzd (B) a hadici odvětrávání klikové skříně (PCV) (C).

12. | Namontujte kryt motoru.

13. | Namontujte sací vzduchový kanál.

14. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

15. | Nasaďte panel pod větrací komoru.

16. | Otřete veškerou rozlitou chladicí kapalinu.

17. | Po montáži zkontrolujte, zda jsou správně nainstalované veškeré trubice, hadice a konektory.

18. | Doplňte chladicí kapalinu a s otevřeným ventilem topení odvzdušněte chladicí systém.