Demontáž a montáž sběrného výfukového potrubí (L13A)

## Demontáž a montáž sběrného výfukového potrubí

1. | Nasaďte panel pod větrací komoru.

2. | Sundejte spodní kryt motoru.

3. | Odmontujte kryt a držák sběrného výfukového potrubí a odpojte sběrné výfukové potrubí.

4. | Namontujte výfukové potrubí a utáhněte šrouby a matice v křížovém sledu ve dvou nebo třech krocích, počínaje vnitřním šroubem.

5. | Namontujte ostatní díly v opačném sledu operací demontáže.