Zkouška spínače světel zpátečky (N22A)

## Zkouška spínače světel zpátečky

1. | Odpojte konektor spínače světel zpátečky (A).

2. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 1 a č. 2 spínače světel zpátečky. Obvod musí být uzavřený v případě, že je řadicí páka v poloze zpátečky.

3.

Pokud je třeba, vyměňte spínač světel zpátečky. Naneste tekuté těsnění (P/N 08C70K-0234M) na skříň převodovky. Utáhněte spínač světel zpátečky předepsaným momentem.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynula příliš dlouhá doba (u P/N 08718-0002 více než 4 minuty a u ostatních více než 5 minut), neměli byste dané součásti instalovat. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.