Odstraňování závad podle kódů DTC: P0300 a některý z P0301, P0302, P0303, P0304 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0300 a některý z P0301, P0302, P0303, P0304

DTC P0300: | Náhodné vynechávání jiskry při zapalování a jakákoli kombinace následujících závad:
DTC P0302: | Je detekováno vynechávání jiskry při zapalování ve válci č. 2
DTC P0304: | Je detekováno vynechávání jiskry při zapalování ve válci č. 4

POZNÁMKA:

- Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.
- V případě, že se během dvou po sobě následujících jízdních cyklů vyskytne vynechávání jiskry při zapalování tak často, že aktivuje detekci zvýšených emisí, rozsvítí se kontrolka MIL a uloží se DTC P0300 (a některá kombinace z P0301 až P0304).
- Pokud je vynechávání jiskry při zapalování natolik časté, že může poškodit katalyzátor, bude kontrolka MIL blikat během doby každého jeho výskytu a uloží se kód DTC P0300 (a některá kombinace kódů P0301 až P0304). Pokud vynechávání jiskry při zapalování ustane, kontrolka MIL zůstane svítit.
- Pokud jsou zároveň kódy DTC pro náhodné vynechávání jiskry při zapalování signalizovány některé z níže uvedených kódů DTC, proveďte nejdříve postup odstraňování závad pro tyto kódy DTC a potom znovu zkontrolujte, zda se vyskytuje kód DTC pro náhodné vynechávání jiskry při zapalování:

P0102, P0103: Snímač hmotnosti vzduchu (MAF)
P0107, P0108: Snímač absolutního tlaku v potrubí (MAP)
P0171, P0172: Palivová soustava
P0335, P0339: Snímač polohy klikového hřídele (CKP)
P0351, P0352, P0353, P0354, P0355, P0356, P0357, P0358: Zapalovací cívka
P0365, P0369: Snímač polohy vačkového hřídele (CMP)
P0401, P0404, P2413: Systém recirkulace emisních výparů (EGR)

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh bez zatížení (v poloze N).

4.

Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0301, P0302, P0303 nebo P0304 v MENU DTC.

Je na obrazovce zobrazeno FAILED?

ANO - Přejděte na 9.

NE - Pokud obrazovka zobrazuje PASSED, přejděte na 5 a proveďte kontrolu znovu. Dokud obrazovka signalizuje EXECUTING, pokračujte v jízdě až do zobrazení výsledku. Pokud se na obrazovce objeví OUT OF CONDITION, počkejte několik minut a proveďte kontrolu znovu.

5.

Pomocí HDS kontrolujte CYL1 MISFIRE, CYL2 MISFIRE, CYL3 MISFIRE a/nebo CYL4 MISFIRE v položce DATA LIST po dobu 10 minut.

Ukazuje CYL1 MISFIRE, CYL2 MISFIRE, CYL3 MISFIRE a/nebo CYL4 MISFIRE počty výskytů vynechávání jiskry při zapalování?

ANO - Přejděte na 9.

NE - Přejděte na 6.

6.

Projeďte vozidlo na několik minut a udržujte parametry v rozmezí těchto zaznamenaných statických dat:

- OTÁČKY MOTORU
- VSS
- SNÍMAČ REL TP
- CLV (vypočítaná hodnota zatížení)
- SNÍMAČ APP

7. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0301, P0302, P0303 nebo P0304 v MENU DTC. Je na obrazovce zobrazeno FAILED? ANO - Přejděte na 9. NE - Pokud obrazovka zobrazuje PASSED, přejděte na 8 a proveďte kontrolu znovu. Pokud se na obrazovce objeví nápis EXECUTING, pokračujte v jízdě až do zobrazení výsledku. Je-li na obrazovce OUT OF CONDITION, přejděte na 6 a proveďte zkoušku ještě jednou.

8.

Pomocí HDS kontrolujte CYL1 MISFIRE, CYL2 MISFIRE, CYL3 MISFIRE a/nebo CYL4 MISFIRE v položce DATA LIST po dobu 10 minut.

Ukazuje CYL1 MISFIRE, CYL2 MISFIRE, CYL3 MISFIRE a/nebo CYL4 MISFIRE počty výskytů vynechávání jiskry při zapalování?

ANO - Přejděte na 9.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

9. | Vypněte zapalování.

10. | Zkontrolujte kvalitu paliva. Je kvalita vyhovující? ANO - Přejděte na 11. NE - Vypusťte palivovou nádrž, naplňte jí palivem, které je v pořádku, a přejděte na 19.

11. | Zkontrolujte zapalovací svíčky. Pokud jsou zapalovací svíčky zanesené nebo opotřebené, vyměňte je.

12.

Projeďte vozidlo na několik minut a udržujte parametry v rozmezí těchto zaznamenaných statických dat:

- OTÁČKY MOTORU
- VSS
- SNÍMAČ REL TP
- CLV (vypočítaná hodnota zatížení)
- SNÍMAČ APP

13.

Pomocí HDS kontrolujte CYL1 MISFIRE, CYL2 MISFIRE, CYL3 MISFIRE a/nebo CYL4 MISFIRE v položce DATA LIST po dobu 10 minut.

Ukazuje CYL1 MISFIRE, CYL2 MISFIRE, CYL3 MISFIRE a/nebo CYL4 MISFIRE počty výskytů vynechávání jiskry při zapalování?

ANO - Přejděte na 14.

NE - Přejděte na 19.

14.

Zkontrolujte tlak paliva.

Je tlak paliva v pořádku?

ANO - Přejděte na 15.

NE -

- Pokud je tlak paliva příliš vysoký, vyměňte regulátor tlaku paliva a přejděte na 19.
- Pokud je tlak paliva příliš nízký, zkontrolujte palivové čerpadlo, přívodní palivové potrubí a palivový filtr. Pokud jsou v pořádku, vyměňte regulátor tlaku paliva a přejděte na 19.

15. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze N), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

16.

Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto podmínky:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 80 °C
- Převodovka v neutrálu
- Všechna elektrická zatížení vypnuta

17.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku ENGINE SPEED při 4500 ot/min (min-1)). Jakmile dosáhnete potřebných otáček motoru, sešlápněte silně plynový pedál na více než 10 sekund.

Liší se počet otáček od 4500 ot/min (min-1) o více než 100 ot/min (min-1)?

ANO - Opakujte 17.

NE - Přejděte na 18.

18. | Při 4500 ot/min (min-1), zkontrolujte pomocí systému HDS v seznamu DATA LIST položku MAF SENSOR. Je naměřeno cca 14-20 gm/s? ANO - Zkontrolujte, zda není palivové potrubí zavzdušněno a přejděte na 19. NE - Vyměňte snímač MAF/snímač IAT a přejděte na 19.

19. | Zapněte zapalování do polohy II.

20. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

21. | Pomocí HDS vymažte vzorec CKP.

22. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

23. | Proveďte postup uložení vzorce CKP do paměti.

24.

Projeďte vozidlo na několik minut a udržujte parametry v rozmezí těchto zaznamenaných statických dat:

- OTÁČKY MOTORU
- VSS
- SNÍMAČ REL TP
- CLV (vypočítaná hodnota zatížení)
- SNÍMAČ APP

25.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je zobrazován kód DTC P0300, P0301, P0302, P0303 nebo P0304, zkontrolujte, zda nejsou špatné spoje nebo uvolněné konektory zapalovací cívky, vstřikovací trysky a modulu ECM, a přejděte na postup odstraňování poruch pro kód DTC P0301, P0302, P0303 nebo P0304. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Přejděte na 26.

26. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0301, P0302, P0303 nebo P0304 v MENU DTC. Je na obrazovce PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud obrazovka signalizuje neúspěch zprávou FAILED, přejděte na 1 a znovu proveďte kontrolu. Dokud obrazovka signalizuje EXECUTING, pokračujte v jízdě až do zobrazení výsledku. Pokud se na displeji objeví OUT OF CONDITION (nevyhovující), přejděte na 24 a znovu proveďte kontrolu.