## Výměna skla a mechanismu stahování okna předních dveří

POZNÁMKA: Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1.

Odmontujte následující součásti:

- Dveřní výplň
- Držák panelu

2.

Sundejte plastový kryt (A).

-1 | Sundejte víčka (B).
-2 | Odpojte konektor svazku elektricky ovládaných zrcátek (C), konektor pohonu centrálního zamykání dveří (D) a uvolněte spony (E).
-3 | Stáhněte hliníkový pásek (F) a uvolněte kabelový svazek vysokotónového reproduktoru (G) ze spony (H).

3. | Protáhněte kabely (I) a svazky (J) výřezy (E) otvory (K) v plastovém krytu a vytáhněte je.

4. | Opatrně vytahujte okno (A) nahoru až do okamžiku, kdy uvidíte šrouby, a potom je vymontujte. Sklo opatrně vytáhněte štěrbinou ve dveřích. Dejte pozor, aby sklo nepropadlo do dveří.

5. | Odpojte konektor (A) a uvolněte sponu kabelového svazku (B) od regulátoru (C).

6. | vyšroubujte šrouby (D), matici (E) a povolte šroub (F); vytáhněte ovladač stahování okna otvorem ve dveřích.

7. | Naneste univerzální vazelínu na vyznačená místa všech kluzných ploch mechanismu pro stahování okna (A).

8.

Namontujte sklo a mechanismus pro stahování okna v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Pohybujte sklem nahoru a dolů, abyste zjistili, zda se pohybuje volně bez váznutí.
- Zkontrolujte, zda mezi sklem a vedením skla nevzniká při zavřeném okně mezera.
- Dle potřeby seřiďte polohu skla.
- Proveďte kontrolu těsnosti na vodu.
- Proveďte zkušební jízdu a zkontrolujte z hlediska aerodynamického hluku a chrastění.
- Při montáži desky obložení dveří dbejte, aby byl správně namontován plastový kryt a aby těsnil po celém obvodu a nepropouštěl tak vodu.
- Dbejte, aby centrální zamykání dveří, okna a elektricky ovládané zrcátko fungovaly správně.