Prohlídka vůle řadicího ramene M/T (R18A)

## Prohlídka vůle řadicího ramene M/T

1.

Pomocí spárové měrky (C) změřte vůli mezi ramenem řazení (A) a řadicím článkem (B). Pokud vůle přesahuje provozní limit, přejděte na 2.

Standard: | 0,20-0,61 mm
Provozní limit: | 0,7 mm

2.

Odšroubujte speciální šroub (A) a pružinovou podložku (B).

- Pokud není průměr v rozmezí standardu, vyměňte řadicí článek.
- Pokud průměr je v mezích standarních hodnot, vyměňte řadicí rameno.

Standard: | 16,00-16,20 mm