## Odstraňování závad podle kódů DTC: 32-01, 32-02, 35-01, 35-02, 35-04, 35-06, 35-07, 36-02, 37-01

DTC 32-01: | Vnitřní obvod řídicí jednotky EPS (snímač proudu) (počáteční diagnostika)
DTC 35-01: | Vnitřní obvod řídicí jednotky EPS (CPU) (počáteční diagnostika / běžná diagnostika)
DTC 35-04: | Vnitřní obvod řídicí jednotky EPS (komunikace CPU) (běžná diagnostika)
DTC 35-07: | Vnitřní obvod řídicí jednotky EPS (porty INHL/INHR) (počáteční diagnostika / běžná diagnostika)
DTC 37-01: | Vnitřní obvod řídicí jednotky EPS (obvod Step-up) (počáteční diagnostika)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování.

3. | Nastartujte motor. Rozsvítí se kontrolka EPS? ANO - Přejděte na 4. NE - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo špatné kontakty. Pokud jsou kontakty v pořádku, systém je v tuto chvíli bez problémů.n

4.

Ověřte kód DTC.

Je signalizován kód DTC 32-01, 32-02, 35-01, 35-02, 35-04, 35-06, 35-07, 36-02 nebo 37-01?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody konektoru řídicí jednotky EPS a dle potřeby je opravte. Nezjistíte-li žádné špatné připojení, vyměňte řídicí jednotku EPS. n

NE - Odstraňte závady podle DTC. Pokud nejsou signalizovány žádné kódy DTC, systém je v tuto chvíli v pořádku.n