## Výměna krycí lišty čelního skla

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškodili karosérii a sklo.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.

1. | Sundejte střešní krycí lištu.

2. | Sundejte lištu (A) z horního okraje čelního skla (B). Pokud je třeba, přeřízněte lištu nožem.

3. | Pomocí stěrky odstraňte přebytečnou lepicí hmotu (A) a zbytky oboustranné lepicí pásky (B) z čelního skla (C): Nepoškrábejte lakované plochy karosérie; poškozený lak komplikuje správné nalepení.

4. | Očistěte lepenou plochu skla a karosérie houbou navlhčenou lihem. V místech, kde bude naneseno lepidlo se skla nedotýkejte.

5. | Dle obrázku přilepte pomocí lepicí pásky horní těsnění lišty (A) k vnitřní ploše lišty (B).

6.

Tryskou 2 mm naneste tenkou vrstvu základního nátěru na sklo v místech lepení skla (A) a lehce ji rozetřete jemnou látkou:

- Nepoužijte základní nátěr na karosérii.
- Lišku přiložte do 30 minut po nanesení základního nátěru na sklo.

7.

Přehněte okraj podložky lepicí vrstvy (A) na každém konci nové krycí lišty (B).

Lepicí páska: | Tloušťka 0,8 mm Šířka 4 mm

8. | Přidržte novou krycí lištu nad čelním oknem (C) a vyrovnejte ji; nasaďte ji na horní okraj čelního skla. V místech, kde bude nalepena krycí lišta se skla nedotýkejte.

9. | Plastovou špachtlí zatlačte od konce zadní stranu lišty (A) k okraji čelního skla (B).

10. | Odtáhněte krycí lištu (B) nahoru a opatrně stáhněte ochrannou podložku (A). Dejte pozor, abyste ochrannou podložku neutrhli.

11. | Pomocí špachtle přitlačte celou krycí lištu (A) na horní okraj čelního skla, aby lepicí páska (B) dobře držela. Aby se lišta nekroutila, přitlačte ji rovnoměrně od jednoho konce k druhému.

12. | Nakonec zkontrolujte, zda není lišta zkroucená či zvlněná.

13. | Namontujte zpět všechny demontované díly.