Popis palivové a výfukové soustavy - systém EGR / řídicí systém EVAP (L13A)

## Popis palivové a výfukové soustavy - systém EGR / řídicí systém EVAP

### Systém recirkulace výfukových plynů (EGR)

Funkční uspořádání je zřejmé ze schématu systému.

#### Ventil EGR

Ventil EGR snižuje maximální teploty spalování a snižuje emise oxidů dusíku (NOx) tím, že recirkuluje výfukové plyny skrz sací potrubí a do spalovacích komor.

### Systém řízení odsávání emisních výparů (EVAP)

Funkční uspořádání je zřejmé ze schématu systému.

#### Nádobka EVAP

Nádobka EVAP slouží k dočasnému zadržení výparů z palivové nádrže, než je lze odsát z nádobky EVAP do motoru a spálit.

#### Ventil odsávání nádobky EVAP

Když je teplota chladicí kapaliny motoru pod 60°C, modul ECM vypne ventil odsávání nádobky EVAP, který následně odpojí odsávání nádobky EVAP.