## Odstraňování závad podle kódů DTC: 35-03, 35-05

DTC 35-03: | Vnitřní obvod řídicí jednotky EPS (EPS CPU) (počáteční diagnostika)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování.

3. | Zapněte zapalování (II). Rozsvítí se kontrolka EPS? ANO - Přejděte na 4. NE - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo špatné kontakty. Pokud jsou kontakty v pořádku, systém je v tuto chvíli bez problémů.n

4. | Nastartujte motor a počkejte alespoň 10 sekund.

5. | Ověřte kód DTC. Je signalizován kód DTC 35-03 nebo DTC 35-05? ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné kontakty konektorů řídicí jednotky EPS a dle potřeby je opravte. Nezjistíte-li žádné špatné připojení, vyměňte řídicí jednotku EPS. n NE - Odstraňte závady podle DTC. Pokud nejsou signalizovány žádné kódy DTC, systém je v tuto chvíli v pořádku.n