Kontrola roubu olejové trysky (R18A)

## Kontrola roubu olejové trysky

1. | Vyjměte olejovou trysku.

2.

Zkontrolujte roub olejové trysky podle následujících kroků.

- Zkontrolujte, zda přívodním olejovým otvorem (průměr 1,2 mm) projde vrták o průměru 1,1 mm. Ujistěte se, zda se kulička (A) pohybuje plynule a zda má zdvih cca 4,0 mm.
- Pomocí trysky se stlačeným vzduchem zkontrolujte funkci olejové trysky. Pro odsunutí kuličky je zapotřebí nejméně 310 kPa (3,2 kgf/cm2).