Výměna vstřikovací trysky (R18A)

## Výměna vstřikovací trysky

1. | Uvolněte tlak paliva.

2. | Sundejte kryt větrací komory a panel pod komorou.

3. | Odmontujte kryt palivové trubky (A).

4. | Odpojte konektory (B) od vstřikovacích trysek a ventilu regulace oleje vahadla.

5. | Odpojte rychlospojovací fitink (C).

6. | Z vysokotlakého vedení pro přívod paliva (E) vyšroubujte upevňovací matice (D) vysokotlakého vedení pro přívod paliva.

7. | Od vstřikovače paliva odmontujte příchytku vstřikovače paliva (F).

8. | Vymontujte vstřikovač paliva z vysokotlakého vedení pro přívod paliva.

9. | Na nový O-kroužek (A) naneste čistý motorový olej a vložte vstřikovače paliva (B) do vysokotlakého vedení pro přívod paliva (C).

10. | Namontujte příchytku vstřikovače paliva (D).

11. | Na O-kroužky vstřikovače paliva (E) naneste čistý motorový olej.

12. | Do hlavy válců připojte vysokotlaké vedení pro přívod paliva a vstřikovací trysku.

13. | Namontujte upevňovací matice vysokotlakého vedení pro přívod paliva.

14. | Připojte konektory na vstřikovače paliva.

15. | Připojte rychlospojovací fitink.

16. | Zapněte zapalování (II), ale nespouštějte startér. Asi po dvou sekundách činnosti palivového čerpadla stoupne tlak paliva v palivovém potrubí. Toto opakujte dvakrát nebo třikrát a potom zkontrolujte, zda někde neprosakuje palivo.

17. | Nasaďte kryt palivového vedení.

18. | Namontujte kryt větrací komory a panel pod komorou.