Výměna výměníku PTC (N22A)

## Výměna výměníku PTC

Nepřipojujte proud, pokud je výměník odmontovaný

- Dejte pozor na nebezpečí usmrcení elektrickým proudem, protože proud bude proudit celým výměníkem PTC.
- Pokud zde zůstanou jakékoli cizí materiály, mohl by se objevit zápach, kouř nebo plameny.

1. | Odmontujte přístrojovou desku.

2. | Odpojte konektor (A) a odmontujte jeho držák (B). Vymontujte samořezné šrouby a výměník PTC (C) z jednotky topení.

3. | Namontujte výměník v opačném sledu operací demontáže. Neodpojujte svazek výměníku PTC, aby se nepřerušil obvod nebo neshořel svazek.