## Odstraňování poruch brzdového systému podle příznaků - rychlé opotřebení brzdových destiček, vibrace vozidla (po dlouhé jízdě), nebo vysoký a tvrdý brzdový pedál

### Rychlé opotřebení brzdových destiček, vibrace vozidla (po dlouhé jízdě) nebo vysoký, tvrdý brzdový pedál

1. | Jeďte s vozidlem tak dlouho, dokud neucítíte odpor (váznutí) brzd nebo že je pedál vysoko a tvrdý. To může vyžadovat 20 nebo více sešlápnutí brzdového pedálu během dlouhodobější zkušební jízdy.

2.

Při běžícím motoru zvedněte vozidlo na zvedák a rukou otáčejte všemi čtyřmi koly.

Dochází u některého kola k váznutí brzd?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Zkontrolujte další příčiny opotřebení destiček: Přední brzdové destičky, zadní brzdové destičky, vysoký pedál nebo vibrace vozidla.n
POZNÁMKA: Zkontrolujte následující položky vztahující se k vibraci vozidla:

- Přední brzdový kotouč.
- Zadní brzdový kotouč.
- Házení kola.

3.

Vypněte motor, sešlapujte brzdový pedál, abyste spotřebovali podtlak v posilovači brzd, a potom znovu otáčejte kola za účelem kontroly váznutí brzd.

Dochází u některého kola k váznutí brzd?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Vyměňte posilovač brzd: Typ RHD, typ LHD. n

4. | Aniž byste odmontovali brzdové trubky, odšroubujte a oddělte hlavní válec od posilovače a potom otáčejte kola za účelem kontroly váznutí brzd. Dochází u některého kola k váznutí brzd? ANO - Přejděte na 5. NE - Zkontrolujte nastavení polohového spínače brzdového pedálu a mrtvý chod pedálu.n

5. | Povolte hydraulické trubky u hlavního válce a potom otáčejte koly za účelem kontroly váznutí brzd. Dochází u některého kola k váznutí brzd? ANO - Přejděte na 6. NE - Vyměňte hlavní válec. n

6.

Povolte odvzdušňovací šrouby u každého brzdového třmenu a otáčením kola zkontrolujte váznutí brzd.

Dochází u některého kola k váznutí brzd?

ANO - Rozeberte a opravte brzdový třmen na kole (kolech), u kterého dochází k váznutí brzd.n

NE - Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte všechny poškozené brzdové trubky. Pokud jsou všechny brzdové trubky v pořádku, vyměňte modulátor-řídící jednotku ABS nebo VSA: ABS, VSA. n