Montáž víka hlavy válců (N22A)

## Montáž víka hlavy válců

1. | Důkladně vyčistěte těsnění víka hlavy válců a drážky.

2. | Nainstalujte nová těsnění víka hlavy (A) do drážek víka hlavy válců (B).

3. | Zkontrolujte, zda jsou dosedací plochy čisté a suché.

4.

Na dosedací plochy skříně řetězu naneste tekuté těsnění, č. dílu 08C70-K0234M nebo 08C70- K0334M.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

5. | Umístěte víko hlavy válců (A) na hlavu válců a mírně pohybem dopředu a dozadu jeho těsnění usaďte.

6. | Zkontrolujte podložky víka (B). Pokud jsou některé poškozené nebo opotřebené, vyměňte je.

7.

Utáhněte matice ve dvou nebo třech krocích. V konečném kroku utáhněte všechny matice v uvedeném pořadí momentem 12 N·m ( 1,2 kgf·m).
POZNÁMKA:

- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži víka hlavy motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.

8. | Připojte odvětrávací hadici (A) a namontujte dva šrouby (B) pro upevnění podtlakové trubky.

9. | Našroubujte šroub (A) pro upevnění přívodní palivové trubky a dva šrouby (B) pro upevnění zpětné palivové trubky.

10. | Namontujte elektromagnet regulace plnicího tlaku turbodmychadla (A) a dva šrouby (B) pro upevnění držáku elektromagnetu pro řízení recirkulace výfukových plynů (EGR).

11. | Namontujte všechny čtyři palivové vstřiky.

12. | Namontujte kryt motoru.

13. | Namontujte těleso čističe vzduchu.