Výměna ložiska ojnice (R18A)

## Výměna ložiska ojnice

## Kontrola vůle ložisek ojnic

1. | Odmontujte olejovou vanu.

2. | Odmontujte olejové sítko a deflektor oleje.

3. | Odmontujte přírubu ojnice a polovinu ložiska.

4. | Očistěte ložiskový čep ojnice na klikovém hřídeli a půlložisko čistou dílenskou utěrkou.

5. | Přes ložiskový čep ojnice položte plastové měřidlo.

6. | Namontujte zpět polovinu ložiska a přírubu a pomocí přístroje pro měření úhlu momentu utáhněte šrouby momentem 20 N·m (2,0 kgf·m) + 90°. POZNÁMKA: Během měření neotáčejte klikovým hřídelem.

7.

Odmontujte přírubu ojnice a půlložisko a změřte nejširší část plastikového měřidla.

Vůle pro mazání mezi ložiskem ojnice a ložiskovým čepem
Standard (nové): | 0,024-0,042 mm
Provozní limit: | 0,055 mm

8.

Pokud je plastové měřidlo příliš široké nebo příliš úzké, vyjměte horní polovinu ložiska, namontujte nové kompletní ložisko se stejným barevným kódem (kódy) a znovu zkontrolujte vůli. Nepokoušejte se dosáhnout správné vůle pilováním, vyrovnáváním vložkami nebo oškrábáním ložisek nebo přírub.

9.

Pokud plastové měřidlo ukazuje, že vůle stále není správná, zkuste větší nebo menší ložisko (barvu, která je uvedená nad nebo pod barvou tohoto ložiska) a znovu proveďte kontrolu vůle. Pokud nelze dosáhnout správné vůle použitím příslušných větších nebo menších ložisek, vyměňte klikový hřídel a začněte znovu od začátku.

## Volba ložisek ojnic

1. | Prohlédněte každou ojnici z hlediska prasklin a tepelného poškození.

### Umístění kódů vývrtů velkého konce ojnice

2.

Každá ojnice má toleranční rozsah od 0 do 0,024 mm v přírůstcích po 0,006 mm v závislosti na hloubce vrtání jejího velkého konce. Na ojnice jsou poté vyražena čísla nebo čárky (1, 2, 3, 4 nebo I, II, III, IIII), které indikují tento rozsah. Na kterémkoli motoru naleznete jakoukoli kombinaci čísel a čárek (půlka čísla nebo čárky je vyražená na přírubě ložiska, druhá na ojnici.).
V případě, že kódy nelze přečíst kvůli zanesení olejem a nečistotou, nepokoušejte se je oškrábat drátěným kartáčem nebo škrabkou. Očistěte je pouze rozpouštědlem nebo čisticím prostředkem.

Normální rozměr vrtání: | 48,0 mm

### Umístění kódů ložiskových čepů ojnic

3. | Kódy ložiskových čepů ojnic jsou vyražené na klikovém hřídeli.

4.

Kódy vývrtů velkého konce ojnic a kódy ložiskových čepů ojnic v následující tabulce slouží pro volbu správných ložisek.
POZNÁMKA:

- Barevný kód je umístěný na hraně ložiska.
- Při použití polovin ložisek rozdílných barev nezáleží na tom, jaká barva je použita na horní nebo dolní straně.