Výměna pracovního válce spojky (L13A/R18A)

## Výměna pracovního válce spojky

POZNÁMKA:

- Aby se zabránilo poškození lakovaných ploch, překryjte blatníky ochrannými kryty.
- Snažte se zabránit potřísnění vozidla brzdovou kapalinou, ta může poškodit lak. Pokud dojde k potřísnění, okamžitě brzdovou kapalinu omyjte vodou.
- Na obrázku je model s mechanickou převodovkou SPLM, model s mechanickou převodovkou SPHM je podobný.

1. | Odmontujte držák potrubí spojky (A), upevňovací šrouby (B) a trubku spojky z objímky (C) a vymontujte pracovní válec (D).

2. | Vymontujte válcové čepy (A). Odpojte potrubí spojky (B) a stáhněte O-kroužek (C). Ucpěte konec potrubí spojky tkaninou, která zabrání vytékání brzdové kapaliny.

3. | Namontujte pracovní válec v opačném sledu operací demontáže. Namontujte nový O-kroužek (A).

4. | Stáhněte manžetu (A) dozadu a naneste vazelínu na manžetu a tlačnou tyč pracovního válce (B). Namontujte manžetu zpět.

5. | Na vrcholek tlačné tyče pracovního válce a vysouvací vidlice naneste vazelínu Urea Grease UM264 (P/N 41211-PY5-305). Utáhněte upevňovací šrouby pracovního válce momentem 22 N· m (2,2 kgf·m).

6.

Sundejte víčko odvzdušňovacího šroubu. Odvzdušněte hydraulický systém spojky.

- K odvzdušňovacímu šroubu (A) připevněte hadici a zavěste hadici do nádoby s brzdovou kapalinou.
- Ujistěte se, zda je u hlavního spojkového válce zajištěna adekvátní dodávka kapaliny a potom pomalu a opakovaně sešlapujte pedál spojky až do okamžiku, kdy se u odvzdušňovací hadice přestanou objevovat bubliny.
- Za účelem odstranění veškerého vzduchu ze systému může být nezbytné omezit pohyb vysouvací vidlice (B) pomocí dřevěného špalíku.
- Utáhněte odvzdušňovací šroub momentem 8 N·m (0,8 kgf·m); neutahujte jej nadměrně.
- Po dokončení odvzdušňování doplňte kapalinu do hlavního válce spojky.
- Používejte pouze brzdovou kapalinu Honda DOT 3 nebo 4 z uzavřené nádoby.
- Zkontrolujte funkci spojky a proveďte kontrolu z hlediska prosakování kapaliny.

7. | Ujistěte se, že hladina kapaliny v nádržce je u značky MAX (horní) (A).

8. | Zkontrolujte funkci spojky a proveďte kontrolu z hlediska prosakování kapaliny.