## Odstraňování poruch podle kódů DTC: B1230 (F)

DTC indikátor F nebo DTC B1230: | Zkrat v obvodu snímače slunečního světla

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí zkušebního přístroje HDS spusťte autodiagnostiku. nebo jednotka regulace prostředí ve voze.

4. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC F nebo B1230? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 2P konektor snímače slunečního světla.

7. | Odpojte 32P konektor jednotky regulace prostředí ve voze.

8.

Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi kostrou a vývody č. 15 a 24 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat na kostru ve vedení mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a snímačem slunečního světla.n

NE - Přejděte na 9.

9.

Jednotlivě zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 15 a 24 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkratovaný vodič mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a snímačem slunečního světla.n

NE - Přejděte na 10.

10. | Připojte zpět 2P konektor snímače slunečního světla.

11. | Připojte zpět 32P konektor jednotky regulace prostředí ve voze.

12. | Přezkoušejte snímač slunečního světla. Je snímač slunečního světla v pořádku? ANO - Vyměňte jednotku regulace prostředí ve voze za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí, původní vyměňte. ji..n NE - Vyměňte snímač slunečního světla. n