## Odstraňování závad podle kódů DTC: 55-Dx, 55-Ex, 55-Fx

DTC 55-Dx (55-D0 až 55-D9, 55-DA až 55-DF), 55-Ex (55-E0 až 55-E9, 55-EA až 55-EF), 55-Fx (55-F0 až 55-F9, 55-FA až 55-FF): |

POZNÁMKA: Před odstraňováním poruch podle kteréhokoli z těchto kódů DTC zkontrolujte napětí baterie/systému. Pokud je napětí nízké, opravte systém dobíjení nebo vyměňte baterii dříve, než začnete provádět odstraňování poruch systému SRS. Pokud je napětí baterie/systému nyní v pořádku, zeptejte se zákazníka, zda někdy došlo k vybití baterie. Vybitá baterie může vyvolat jeden z těchto kódů DTC.

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování (II) a zkontrolujte, zda se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a potom zhasne.

Zůstává svítit kontrolka SRS a je signalizován kód DTC 55-Dx, 55-Ex nebo 55-Fx?

ANO - Vyměňte jednotku SRS. n

NE - Náhodná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na Odstraňování občasných poruch. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.