Nastavení axiální vůle hlavního hřídele M/T (L13A)

## Nastavení axiální vůle hlavního hřídele M/T

Potřebné speciální nářadí
Podstava hlavního hřídele ( 07GAJ-PG20130)

Držák hlavního hřídele ( 07GAJ-PG20110)
Magnetický postavec stojanu ( 07979-PJ40001)

1. | Ze skříně převodovky (B) vymontujte vymezovací podložku 52 x 62 mm (A) a desku vedení oleje M.

2. | Důkladně vyčistěte pérovou podložku (A) a podložku (B) předtím, než je namontujete na kuličkové ložisko (C). Dbejte na správný směr montáže pérové podložky.

3. | Namontujte na hlavní hřídel synchronizační náboj RS3/RS4, distanční prstenec, synchronizační náboj RS5, distanční prstenec a kuličkové ložisko. POZNÁMKA: Při sestavování hlavního hřídele využijte rozložený náhled:

4. | Namontujte hlavní hřídel do skříně spojky.

5. | Položte skříň převodovky přes hlavní hřídel a na skříň spojky.

6. | Několika šrouby 8 mm zajistěte skříně spojky a převodovky. POZNÁMKA: Při tomto postupu není nutné mezi skříněmi použít těsnicí materiál.

7. | Plastovým kladivem zlehka poklepejte na hlavní hřídel.

8.

Připojte speciální nástroje k hlavnímu hřídeli následujícím způsobem:

- Vyšroubujte šroub držáku hlavního hřídele (A) a povolte dva šestihranné šrouby (B).
- Nasaďte držák na hlavní hřídel tak, aby jeho břit směřoval k převodovce.
- Vystřeďte břit držáku hlavního hřídele okolo drážky uvnitř drážkování hlavního hřídele a potom utáhněte šestihranné šrouby.

9. | Plně usaďte hlavní hřídel poklepáním plastovým kladivem na jeho konec.

10. | Zašroubujte šroub držáku hlavního hřídele tak, aby se lehce dotýkal široké plochy podstavy hlavního hřídele.

11. | Na konci hlavního hřídele vynulujte číselníkový úchylkoměr (A).

12.

Otáčejte šroubem držáku hlavního hřídele (B) ve směru pohybu hodinových ručiček. Otáčení zastavte v okamžiku, kdy číselníkový úchylkoměr (A) dosáhne maximální výchylky. Hodnota udávaná číselníkovým úchylkoměrem je hodnotou axiální vůle hlavního hřídele.
POZNÁMKA: Neotáčejte šroubem držáku hlavního hřídele o více než 60 stupňů poté, kdy se ručka číselníkového úchylkoměru přestane pohybovat. Při větším tlaku šroubu držáku hlavního hřídele může dojít k poškození převodovky.

13.

Pokud je naměřená hodnota v rozmezí standardních hodnot, vůle je správná. Pokud naměřená hodnota není v rozmezí standardních hodnot, vyberte podle tabulky potřebnou distanční vložku a po jejím nasazení proveďte znovu měření.

Standard: | 0,11-0,18 mm

(Příklad)
Naměřené hodnoty | 1,93 mm
Odečtěte celkovou naměřenou vůli od středu standardu vůle 0,14 mm

1,93 - 0,14 = 1,79 mm
Vyberte vymezovací podložku nejbližší vypočtené hodnotě, zde například 1,78 mm.

14.

Po namontování desky vedení oleje M a podložky patřičné velikosti znovu zkontrolujte axiální vůli, abyste ověřili, že vůle je v rozmezí standardních hodnot.

Podložka 52 W 62 mm
| Číslo dílu | Tloušťka
--- | --- | ---
A | 23931-PZ9-000 | 0,85 mm
B | 23932-PZ9-000 | 0,88 mm
C | 23933-PZ9-000 | 0,91 mm
D | 23934-PZ9-000 | 0,94 mm
E | 23935-PZ9-000 | 0,97 mm
F | 23936-PZ9-000 | 1,00 mm
G | 23937-PZ9-000 | 1,03 mm
H | 23938-PZ9-000 | 1,06 mm
I | 23939-PZ9-000 | 1,09 mm
J | 23940-PZ9-000 | 1,12 mm
K | 23941-PZ9-000 | 1,15 mm
L | 23942-PZ9-000 | 1,18 mm
M | 23943-PZ9-000 | 1,21 mm
N | 23944-PZ9-000 | 1,24 mm
O | 23945-PZ9-000 | 1,27 mm
P | 23946-PZ9-000 | 1,30 mm
Q | 23947-PZ9-000 | 1,33 mm
R | 23948-PZ9-000 | 1,36 mm
S | 23949-PZ9-000 | 1,39 mm
T | 23950-PZ9-000 | 1,42 mm
U | 23951-PZ9-000 | 1,45 mm
V | 23952-PZ9-000 | 1,48 mm
W | 23953-PZ9-000 | 1,51 mm
X | 23954-PZ9-000 | 1,54 mm
Y | 23955-PZ9-000 | 1,57 mm
Z | 23956-PZ9-000 | 1,60 mm
AA | 23957-PZ9-000 | 1,63 mm
AB | 23958-PZ9-000 | 1,66 mm
AC | 23959-PZ9-000 | 1,69 mm
AD | 23960-PZ9-000 | 1,72 mm
AE | 23987-PZ9-000 | 1,75 mm
AF | 23988-PZ9-000 | 1,78 mm
AG | 23989-PZ9-000 | 1,81 mm
AH | 23990-PZ9-000 | 1,84 mm
AI | 23991-PZ9-000 | 1,87 mm
AJ | 23992-PZ9-000 | 1,90 mm
AK | 23993-PZ9-000 | 1,93 mm
AL | 23994-PZ9-000 | 1,96 mm
AM | 23995-PZ9-000 | 1,99 mm
AN | 23996-PZ9-000 | 2,02 mm
AO | 23997-PZ9-000 | 2,05 mm
AP | 23998-PZ9-000 | 2,08 mm
AQ | 23999-PZ9-000 | 2,11 mm