Kontrola a montáž synchronizačního pouzdra a náboje RS1 a RS2 M/T (L13A)

## Kontrola a montáž synchronizačního pouzdra a náboje RS1 a RS2 M/T

1. | Prohlédněte ozubení na všech synchronizačních nábojích a synchronizačních pouzdrech, zda nejsou opotřebená (zaoblené hrany).

2.

Namontujte každý synchronizační náboj (A) do odpovídajícího synchronizačního pouzdra (B) a zkontrolujte volnosti pohybu. Dbejte, aby tři sady delších zubů (C) (vzdálené od sebe 120 stupňů) na synchronizačním pouzdru zapadaly do tří sad hlubších drážek (D) v synchronizačním náboji. Nenasazujte synchronizační pouzdro delšími zuby do výřezů (E) synchronizačního náboje RS1/RS2, neboť by tím došlo k poškození pružného kroužku.
POZNÁMKA: Pokud je nutná výměna, vždy vyměňte synchronizační pouzdro a synchronizační náboj jako sadu.