Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0645 (128-5) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0645 (128-5)

DTC P0645: | Přerušený obvod relé spojky kompresoru klimatizace

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí HDS proveďte A/C CLUTCH ON/OFF v MENU INSPECTION.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0645?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé spojky kompresoru klimatizace a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte relé spojky kompresoru klimatizace ve skříňce pojistek a relé pod kapotou.

7. | Zapněte zapalování (II).

8. | Změřte napětí mezi vývodem č. 4 4P konektoru relé spojky kompresoru klimatizace a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 9. NE - Opravte přerušené vedení mezi relé spojky kompresoru klimatizace a pojistkou č. 36 IG2 HAC (A/C) (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou a přejděte na 14.

9. | Zkontrolujte relé spojky kompresoru klimatizace. Je relé spojky kompresoru klimatizace v pořádku? ANO - Přejděte na 10. NE - Vyměňte relé spojky kompresoru klimatizace a přejděte na 14.

10. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

11. | Znovu připojte relé spojky kompresoru klimatizace.

12. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

13. | Změřte napětí mezi vývodem č. 45 konektoru ECM č. 2 a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 19. NE - Opravte přerušené vedení mezi relé spojky kompresoru klimatizace a vývodem č. 45 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 14.

14. | Zapojte znovu všechny konektory.

15. | Zapněte zapalování (II).

16. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

17. | Pomocí HDS proveďte A/C CLUTCH ON/OFF v MENU INSPECTION.

18.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0645, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé spojky kompresoru klimatizace a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

19. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

20. | Pomocí HDS proveďte A/C CLUTCH ON/OFF v MENU INSPECTION.

21.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0645, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé spojky kompresoru klimatizace a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n