## Odstraňování závad podle kódů DTC: M+AUTO

Signalizace DTC M a AUTO: | Přerušení komunikace mezi řídicí jednotkou regulace prostředí ve voze a motorem pro řízení směšování vzduchu strany spolujezdce

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Spusťte autodiagnostiku pomocí přístroje HDS nebo jednotky regulace prostředí ve voze.

4. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC B2982 nebo K a AUTO? ANO - Přejděte k odstraňování závad pro DTC B2982 nebo K a AUTO. NE - Přejděte na 5.

5.

Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC.

Je signalizován kód DTC M a AUTO?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Náhodná závada, zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vodiče nebo špatné kontakty v obvodu jednotky regulace prostředí ve voze a motoru pro řízení směšování vzduchu strany spolujezdce.n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Odpojte 3P konektor motoru pro řízení směšování vzduchu strany spolujezdce.

8. | Odpojte 32P konektor jednotky regulace prostředí ve voze.

9.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi následujícími vývody 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze a 3P konektoru motoru pro řízení směšování vzduchu strany spolujezdce.

32P: | 3P:
--- | ---
č. 25 | č. 3
č. 26 | č. 1
č. 27 | č. 2

Je obvod uzavřený?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vodiče nebo špatné kontakty v jednotce regulace prostředí ve voze a v motoru pro řízení směšování vzduchu strany spolujezdce. Pokud jsou kontakty dobré, vyměňte motor pro řízení směšování vzduchu strany spolujezdce.n

NE - Opravte přerušené vedení mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a motorem pro řízení směšování vzduchu strany spolujezdce.n