## Demontáž a montáž obložení interiéru - zadní dveře

## Oblast prahu zadních dveří

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste neohnuli nebo nepoškrábali obložení a krycí panely.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.

1.

Odmontujte vnitřní obložení prahu zadních dveří (A).

-1 | Uvolněte háčky (B) a výčnělky (C) od spodního obložení středního sloupku (D) a bočního panelu obložení zavazadlového prostoru (E).
-2 | Odpojte spony (F) a sundejte obložení z vnitřního těsnění zadních dveří (G).
-3 | V případě potřeby vytáhněte vnější obložení prahu zadních dveří (I) nahoru a uvolněte spony (H)..

2. | Povytáhněte vnitřní těsnění zadních dveří (A) z háčků obložení (B) a z příruby rámu předních dveří a pak jej vytáhněte.

3.

Obložení nasaďte zpět opačným postupem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Pevně zatlačte spony a háčky do své polohy.