## Odstraňování závad podle kódů DTC: B2983 (M)

DTC indikátor M nebo DTC B2983: | Závada v táhle, klapkách nebo motoru pro řízení režimu

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS proveďte autodiagnostiku jednotky regulace prostředí ve voze.

4. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC C a AUTO? ANO - Odstraňte závadu DTC C a AUTO. NE - Přejděte na 5.

5. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC M nebo B2983? ANO - Přejděte na 6. NE - Náhodná závada.n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Odmontujte motor pro řízení recirkulace.

8. | Zkontrolujte plynulost pohybu táhel a klapek pro řízení recirkulace. Jsou klapky a táhla v pořádku? ANO - Vyměňte motor pro řízení recirkulace.n NE - Opravte táhla a klapky pro řízení recirkulace.n